|  |  |
| --- | --- |
| Тульская область | |
| Муниципальное образование | |
| Администрация | |
|  | |
|  | |
| Постановление | |
|  | |
| от 15.02.2022 | № 155 |

Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения

В целях обеспечения сохранности дорог местного значения муниципального образования город Ефремов в соответствии с частью 13 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» на основании Устава администрация муниципального образования город Ефремов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения, определяется в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2367CE55133915FFDAA9C751E59EFD221F38FE270106A392D95E9A56B07BUEP) Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» на основании показателей и постоянных коэффициентов согласно приложению [(приложение)](#P33).

2. Исполнение настоящего постановления поручить комитету по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов (Вечеря А.В.).

3. Отделу по делопроизводству и контролю администрации муниципального образования город Ефремов (Неликаева М.Г.) обнародовать настоящее постановление путем его размещения на официальном сайте муниципального образования город Ефремов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах для обнародования муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Ефремов.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**город Ефремов С. Г. Балтабаев**

Приложение к постановлению

администрации муниципального

образования город Ефремов

от 15.02.2022 № 155

Показатели и постоянные коэффициенты для расчёта размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам муниципального образования город Ефремов

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | | | Обозначение | | Размер показателя |
|  | Коэффициент, учитывающий условия дорожно-климатических зон | | |  | | 2,07 |
|  | Коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту в зависимости от расположения автомобильной дороги на территории Российской Федерации | | |  | | 1 |
|  | Коэффициент влияния массы транспортного средства в зависимости от расположения автомобильной дороги на территории Российской Федерации | | |  | | 1 |
|  | Постоянные коэффициенты: | | | | | |
| Нормативная (расчетная) осевая нагрузка, тонн/ось | Руб./100 км | a | | b | |
| 6 | 8500 | 7,3 | | 0,27 | |
| 10 | 1840 | 37,7 | | 2,4 | |
| 11,5 | 840 | 39,5 | | 2,7 | |

Таблица №2

Размер

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными

средствами при движении по автомобильным дорогам

муниципального образования город Ефремов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) | Размер  вреда для автомобильных дорог,  рассчитанных  под осевую нагрузку 10 т, от превышения допустимых нагрузок  на каждую ось транспортного средства (рублей на 100 км) | Размер  вреда для автомобильных дорог,  рассчитанных  под осевую нагрузку 11,5 т, от превышения допустимых нагрузок  на каждую ось транспортного средства (рублей на 100 км) | Размер  вреда  от превышения допустимых нагрузок  на каждую ось транспортного средства (рублей на 100 км) |
| свыше 2 до 3 | 1350 | 614 | 7611 |
| от 3 (включительно) до 4 | 1369 | 620 | 7735 |
| от 4 (включительно) до 5 | 1396 | 629 | 7858 |
| от 5 (включительно) до 6 | 1430 | 639 | 7981 |
| от 6 (включительно) до 7 | 1470 | 652 | 8105 |
| от 7 (включительно) до 8 | 1517 | 668 | 8228 |
| от 8 (включительно) до 9 | 1571 | 685 | 8351 |
| от 9 (включительно) до 10 | 1631 | 704 | 8475 |
| от 10 (включительно) до 11 | 1698 | 726 | 8598 |
| от 11 (включительно) до 12 | 1772 | 749 | 8722 |
| от 12 (включительно) до 13 | 1851 | 775 | 8845 |
| от 13 (включительно) до 14 | 1938 | 802 | 8968 |
| от 14 (включительно) до 15 | 2030 | 832 | 9092 |
| от 15 (включительно) до 16 | 2129 | 863 | 9215 |
| от 16 (включительно) до 17 | 2234 | 897 | 9338 |
| от 17 (включительно) до 18 | 2345 | 933 | 9462 |
| от 18 (включительно) до 19 | 2462 | 970 | 9585 |
| от 19 (включительно) до 20 | 2586 | 1010 | 9708 |
| от 20 (включительно) до 21 | 2715 | 1051 | 9832 |
| от 21 (включительно) до 22 | 2851 | 1095 | 9955 |
| от 22 (включительно) до 23 | 2993 | 1140 | 10079 |
| от 23 (включительно) до 24 | 3141 | 1187 | 10202 |
| от 24 (включительно) до 25 | 3295 | 1237 | 10325 |
| от 25 (включительно) до 26 | 3455 | 1288 | 10449 |
| от 26 (включительно) до 27 | 3621 | 1341 | 10572 |
| от 27 (включительно) до 28 | 3792 | 1396 | 10695 |
| от 28 (включительно) до 29 | 3970 | 1453 | 10819 |
| от 29 (включительно) до 30 | 4154 | 1512 | 10942 |
| от 30 (включительно) до 31 | 4344 | 1573 | 11065 |
| от 31 (включительно) до 32 | 4540 | 1635 | 11189 |
| от 32 (включительно) до 33 | 4741 | 1700 | 11312 |
| от 33 (включительно) до 34 | 4948 | 1766 | 11436 |
| от 34 (включительно) до 35 | 5162 | 1835 | 11559 |
| от 35 (включительно) до 36 | 5381 | 1905 | 11682 |
| от 36 (включительно) до 37 | 5606 | 1977 | 11806 |
| от 37 (включительно) до 38 | 5837 | 2051 | 11929 |
| от 38 (включительно) до 39 | 6073 | 2126 | 12052 |
| от 39 (включительно) до 40 | 6316 | 2204 | 12176 |
| от 40 (включительно) до 41 | 6564 | 2284 | 12299 |
| от 41 (включительно) до 42 | 6818 | 2365 | 12422 |
| от 42 (включительно) до 43 | 7077 | 2448 | 12546 |
| от 43 (включительно) до 44 | 7343 | 2533 | 12669 |
| от 44 (включительно) до 45 | 7614 | 2620 | 12793 |
| от 45 (включительно) до 46 | 7891 | 2709 | 12916 |
| от 46 (включительно) до 47 | 8174 | 2799 | 13039 |
| от 47 (включительно) до 48 | 8462 | 2891 | 13163 |
| от 48 (включительно) до 49 | 8756 | 2986 | 13286 |
| от 49 (включительно) до 50 | 9056 | 3082 | 13409 |
| от 50 (включительно) до 51 | 9361 | 3179 | 13533 |
| от 51 (включительно) до 52 | 9673 | 3279 | 13656 |
| от 52 (включительно) до 53 | 9989 | 3380 | 13779 |
| от 53 (включительно) до 54 | 10312 | 3484 | 13903 |
| от 54 (включительно) до 55 | 10640 | 3589 | 14026 |
| от 55 (включительно) до 56 | 10974 | 3696 | 14150 |
| от 56 (включительно) до 57 | 11313 | 3804 | 14273 |
| от 57 (включительно) до 58 | 11658 | 3915 | 14396 |
| от 58 (включительно) до 59 | 12009 | 4027 | 14520 |
| от 59 (включительно) до 60 | 12365 | 4141 | 14643 |
| от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67 | | |